**Głowica czasowa**

Do amatury natrysowj TEMPOMIX 3

Czad wypływu ~30 s - Regulowany wypływ

Numer: **743799**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury natryskowej TEMPOMIX 3.

Czas wypływu ~30 s.

Regulowany wypływ.