**Higieniczny korek umywalkowy z membraną**

Spust bezwodny z membraną

Biały

Numer: **621W**

Opis do specyfikacji

Bezwodny spust Z1"1/4 zastępujący syfon.

Korek z membraną zapobiegającą wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Brak wody stojącej: kopułę korka i wewnętrzny kielich z membraną można wyciągnąć od góry.

Membranę można czyścić i wymieniać.

Kopuła korka, kielich i korpus z polipropylenu. Membrana z silikonu.

Przepływ zgodny z normą PN-EN 274: 36 l/min.

Spust przycinany na wymiar.

Nie nadaje się do umywalek z przelewem.

30 lat gwarancji.