**Głowica ceramiczna Ø40**

Głowica bez podstawy

Z ogranicznikiem wypływu do 9 l/min

Numer: **N249AA75**

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy, z ogranicznikiem wypływu do 9 l/min.

Głowica do serii 2210,2510.